%
%  nouveau 20 juillet 2014 ave StExupery
%
\chapter{curses}
\label{curses}
\index{curses}

En fait, nous allons plutôt parler de \textbf{ncurses} qui est
l'implémentation actuelle de l'ancêtre \texttt{curses}.
Voici ce qu'en dit une page de man~:

\begin{quote}
The ncurses library routines give the user a terminal-independent
method of updating character screens with reasonable  optimization.
This implementation is ``new  curses'' (ncurses) and is the approved
replacement for 4.4BSD classic curses, which ha  been discontinued.
\end{quote}

Plus concrètement, Curses est un moyen optimisé de gestion des
écrans textes (Rappellez-vous notre ami le \textsc{Minitel}) afin
de créer des interfaces 'full-screen'. Vous pouvez adresser
chaque cellule de votre écran (la case où l'on peut mettre
un caractère) pour y écrire quelque chose, en gérant des
attributs tels que gras ou souligné.

% =========================================================

\section{Les principes}

\begin{itemize}
\item{Indépendance de l'écran physique}
\item{Fenêtre et sous-fenêtre}
\item{Deux écrans : stdscr et curscr}
\end{itemize}

Au tout début était le terminal canonique, la \textsc{Teletype}.
C'est dans le doux cliquetis de la vénérable \texttt{ASR33}
que se sont échaffaudées les premières lignes du code, écrites
avec \textsl{the only true one}\footnote{ed}.
Ensuite sont arrivés les terminaux à écran vidéo, les fameuses
\textsl{Glass TTYs}, qui ne tardèrent pas à se munir d'un
curseur adressable, ce qui permet alors d'écrire un caractère
à n'importe quelle endroit de l'écran.

Adm3a, vt52, Qume 60...

Une structure essentielle dans curses est l'écran,
appelé \textsl{screen} dans l'original. C'est une matrice
rectangulaire de cellules caractère/attribut et quelques
données associées.

Pourquoi deux écrans ? La mécanique interne de curses
maintient en interne deux écrans (qui sont en fait des fenêtres
de la taille de l'écran physique) connus sous les noms de
\texttt{stdscr} et \texttt{curscr}.
Le premier est celui que voit l'application, et qu'il peut manipuler
avec les fonctions (genre \texttt{mvaddstr})
que nous verrons très bientôt.
Et le second est l'image  interne que se fait la mécanique de l'écran
physique, donc ce que voit le yuser.



% =========================================================

\section{Premier exemple}

Bien entendu, nous commencerons par l'ECM traditionnel de rigueur.

\lstinputlisting[language=C]{code/ex_curses.c}

La première étape consiste à initialiser et configurer le moteur
interne de ncurses, et à régler l'interaction clavier/écran.

Ensuite, avec \texttt{mvaddstr}, nous écrivons le texte passé
en paramètre à une position fixée ligne,colonne
dans un écran virtuel (qui n'existe qu'en mémoire)
qui sera ensuite transféré dans l'écran réel (celui qui est affiché)
par le \texttt{refresh()}.

Dans ma grande mansuétude, je n'aurais pas l'audace de vous montrer
une capture d'écran, puisque je me permet de supposer que vous
avez pris le temps de compiler l'exemple, et de voir par vous même
ce que ça donne.

% =========================================================

\section{Bell and whistles}

\subsection{Attributs}

Voici comment centrer sur la ligne du haut
un texte écrit en \textbf{gras} grace à l'attribut
\texttt{A\_BOLD} :

\begin{verbatim}
attron(A_BOLD);
mvaddstr(0, (COLS / 2) - (strlen(text) / 2), text);
attroff(A_BOLD);
\end{verbatim}

Il existe tout un tas d'autres attributs:
\texttt{A\_UNDERLINE} pour le soulignement ou
\texttt{A\_BLINK} pour clignoter, par exemple.
La liste complète est dans le man~: \texttt{attr(3NCURSES)},
avec plein
de fonctions spécialisées dans le traitement des attributs.

% =========================================================

\section{Les fenêtres}



% =========================================================

\section{Astuces}

\subsection{kbhit}          \index{kbhit} \label{kbhit}

Dans une boucle interactive, on va utiliser \texttt{getch()}, qui va
bloquer tant qu'on n'a pas tapé sur une touche. Mais que faire si
on veut utiliser, en plus du clavier, un autre périphérique de
saisie (genre un Joystick\index{joystick}) sans rester en attente ?

Bien entendu, on peut utiliser \texttt{select(2)}, mais cela nécessite
de connaitre le \textit{file descriptor} auquel est attaché le clavier.
Dans le contexte classique, on peut assumer que ce sera le \texttt{fd}
associé à \textit{stdin}, mais il est imprudent de compter là-dessus.

Sauf que, Unix, c'est bien foutu ---> voir \texttt{fileno(3)}

% =========================================================

\section{Et pour continuer ?}

Il existe des bibliothèques pour faire des interfaces
\textsl{wimp}\footnote{Window, Icon, Mouse, Pulldown}
assez avancées. 

% =========================================================



