%
%   new 24 juillet 2014 - Mixart Myrys
%
\chapter{streaming}
\label{chap:streaming}
\index{streaming}

Avertissement : pour le moment\footnote{En juillet 2014}, nous
n'allons nous pencher que sur la diffusion de flux audios, avec
des encodages libres comme \textsl{ogg} ou \textsl{speex}.
Tout simplement parce que le monde de la vidéo est un gigantesque
foutoir de codecs, de containers, de brevets logiciels et
d'incompatiblités diverses et variées.

Une notion importante à bien comprendre, c'est l'organisation 
du flux des sons immatériels au travers des intertubes.

\textbf{insert picture here !}\index{XXX}

%-------------------------------------------------------------
\section{icecast2}
\index{icecast2}
\label{icecast2}

Icecast est, semble-t-il, \textbf{le} serveur de streaming de référence.
Il se configure facilement avec des fichiers en XML\index{XML}.
Première approche d'une ergonomie différente, vous êtes avertis.

\begin{quote}
Icecast, the project, is a collection of programs and libraries for
streaming audio over the Internet. This includes:
Icecast, the program that streams audio data to listeners, 
libshout, a library for communicating with Icecast servers and
Ices2\index{ices}, a program that sends audio data to Icecast servers

\end{quote}

Pour alimenter Icecast en son, il faut utiliser un 
\textsl{source-client} approprié. Le modèle recommandé
est \textbf{ices2} qui est détaillé un peu plus loin,
à la page \pageref{ices2}.

Il peut envoyer depuis une entrée audio (alsa, jack, pulseaudio...)
ou une playlistde fichiers \texttt{.ogg}\index{ogg}.



\textsl{more to come...}

%-------------------------------------------------------------
\section{liquidsoap}
\index{liquidsoap}

Mais nous allonc commencer par un outil puissant, bien que
délicat à comprendre au premier abord~:
\texttt{https://www.liquidsoap.info/}

\begin{quote}
Liquidsoap is an extensible and flexible audio stream generator,
mainly used for streaming to a shoutcast/icecast server.
It is  also  possible to output in a file, to speakers or as
raw PCM stream.

liquidsoap can
perform any audio processing, mixing streams  together,
applying  filters,  generating sound procedurally,
there is no limit but your imagination.
Input files can be accessed through the network, using  samba,
ftp  or  speech synthesis. 
The  system  features  lots  of  programming  operators, including user
requests, time-based  selection,  sum...
\end{quote}

Un étonnant langage de script pour gérer tous ces octets musicaux
en les promenant un peu dans tous les sens, la possibilité
de commander Savonet avec un simple telnet\index{telnet}.
Vite, un exemple d'utilisation, vous créez un fichier texte avec
cez quelques lignes dedans et vous le sauvez sous le nom
\texttt{savon.liq} :

\begin{verbatim}
set("log.file.path","/tmp/savon.log")
set("log.stdout",true)

output.icecast (%vorbis,			
                host = "10.20.0.23",
                port = 1984,
                password = "hopla!",
                mount = "savon.ogg",	
                single("loveme.ogg"))
\end{verbatim}

Avec ce petit programme, nous pouvons envoyer en boucle un fichier
Ogg vers notre serveur.
Les deux premières lignes permettent de voir et d'enregistrer les
diverses actions.
Et la grosse instruction \texttt{output.icecast}
envoie la musique dans votre serveur
Icecast2 en passant les paramètres nécessaires. 

\subsection{10.20.0.23}

Maintenant, voyons un exemple plus complet et plus réaliste,
largement inspiré d'un tutoriel de la documentation officielle,
et qui deviendra un de ces jours la base de la nouvelle%
\footnote{L'ancienne ayant été fermée pour des raisons
incompréhensibles.} radio de Myrys~:

\begin{verbatim}
set("log.file.path",   "/tmp/savon.log")
set("log.stdout",      false)

default = single("loveme.ogg")
openbsd = playlist(mode="random", "files/openbsd.pls")
others  = playlist(mode="random", "files/others.pls")
jingles = playlist(               "files/jingles.pls")

radio = fallback([  switch([({ 5h-11h }, openbsd),
                            ({ 11h-5h }, others)]),
                    default])
radio = random(weights=[1,12],[ jingles, radio ])

output.icecast( %vorbis, 
                host      = "localhost",
                port      = 1984,
                password  = "hopla!",
                mount     = "savon.ogg",
                radio)
\end{verbatim}

Ah bah oui, ça commence à être robuste, mais en fait c'est
presque simple à comprendre, et un peu plus compliqué à mettre
en œuvre.

On se retrouve vite face à un problème classique :
les différences de niveau sonore entre les divers morceaux.
Et comme on veut avancer sur d'autres choses, on rache un
petit bout de Bash avec de la poudre verte dedans :

\begin{verbatim}
#!/bin/bash/
echo "que faire ?"
\end{verbatim}

Cette poudre verte pourrait bien être \texttt{vorbisgain(1)}\dots

\subsection{rotation des playlists}

\begin{verbatim}
pl2014 = playlist("2014")
pl2013 = playlist("2013")
...
jingles = playlist("jingles")
s = rotate([pl2014, pl2013, ..., jingles])
output.icecast(..., s)
\end{verbatim}

\subsection{Take over the playlist}

XXX\index{XXX}

Il est également possible, avec liquidsoap, d'interrompre la
diffusion d'une playlist à partir d'une autre source 
(fichier ou entrée audio), eventuellement externe.

\lstinputlisting{code/takeover.liq}

\subsection{trucs divers}

Que signifie ce message : \textbf{That source is fallible.} ?
Par exemple, que le fichier que vous aviez soigneusement
désigné comme \texttt{default} n'existe plus sur le disque.


Comment envoyer vers plusieurs icecasts ? Bah c'est très facile : 
il suffit de mettre plusieurs "blocs" \texttt{output.icecast} à
la suite les uns des autres ;)


%====================================================================
\section{Source clients}
\label{sourceclients}

Il existe une foultitude de clients source pour abreuver icecast2.


%-------------------------------------------------------------
\subsection{ices2} \index{ices2} \label{ices2}

Premier mystère : comment faire le rapprochement entre
la déclaration du périphérique d'entrée
(\texttt{<param name="device">hw:1,0</param>}) et
l'équivalent dans le monde Alsa ?

La commande \texttt{arecord -L} va nous donner quelques
informations sur les « points d'entrée » utilisables.
Liste dont nous extrayons (par la pure pensée logique)
ce fameux nom de device~: \texttt{ plughw:CARD=Snowball,DEV=0}
XXX\index{XXX} que nous pouvons mettre dans le XML.


\textbf{Attention} si votre source est monophonique, comme
le microphone USB \textsc{Snowball} utilisé dans cet exemple,
il NE faut PAS mettre \textsl{downmix} à 1\dots

Et si vous souhaitez dupliquer une entrée à un seul canal
(genre un micro usb) por obtenir une sortie stéréo, ça ne
semble pas possible fin 2020\index{2020}. Il serait temps
de songer à écrire un patch\index{patch}.

%-------------------------------------------------------------

\subsection{Ezstream}

\begin{quote}
Ezstream is an audio and video streaming client which feeds any
icecast server with audio data and metadata from a standard input
without reencoding.  It thus requires very little CPU resources. Some
playlists can be looped and composed with MP3, Ogg Vorbis or Ogg
Theora media files.
\end{quote}

%-------------------------------------------------------------

\subsection{darkice}
\index{darkice}

\begin{quote}
DarkIce as a live audio streamer. It records audio from an audio
interface (e.g. sound card), encodes it and sends it to a streaming  server.
\end{quote}
%-------------------------------------------------------------
\subsection{VLC}
\index{vlc}

VLC est le « cône de chantier » du multimédia.

%-------------------------------------------------------------
\subsection{butt}
\index{butt}

Du clickaconvi qui plante en X remote ;( mais sinon une
interface graphique simple et facile d'emploi.

%-------------------------------------------------------------

\subsection{idjc}
\index{idjc}

\begin{quote}
Internet DJ Console is an Internet radio application for making a
live radio show or podcast. Features include two main media players
with a crossfader, a jingle player, microphone signal processing
(compressor and noise gate)
\end{quote}

%-------------------------------------------------------------
\subsection{Android}	\index{Android}

Cool Mic \texttt{https://coolmic.net/} ?

Mais il faut avoir quelques connaissances en \textsc{modernophone}
pour arriver à tenter de comprendre pouquoi ça ne fonctionne pas,
alors que tout semble correct.


%====================================================================
\section{Gadgets}

On peut aussi imaginer des \textsl{client sources} plus ésotériques.
L'exemple classique étant l'utilisation de la synthèse vocale pour
faire une horloge parlante. Mais comme tout vieux linuxien, j'attache
un intérêt tout particulier à une valeur symbolique~:
l'uptime de ma machine.
En ces temps troublés\footnote{Début janvier 2021, le collectif
d'artistes Mixart-Myrys, dont je fais partie depuis dix ans,
est en train de se faire salement éjecter de son hangartistique.
À cette occasion, j'ai remonté \textit{à la rache} un Icecast,
et je l'ai voulu un peu surprent, d'où l'uptime parlé.},
l'uptime, c'est important.


\lstinputlisting{code/say-uptime.sh}

L'option \texttt{-p} de la commande \texttt{uptime} permet d'obtenir
une sortie de cette forme : \textsf{up 1 day, 1 hour, 37 minutes}
qu'une micromagie \texttt{sed} change en une forme plus correcte
syntaxiquement, bien qu'anglo-saxonne.

La ligne suivante sert uniquement d'affichage de contrôle, et peut
être supprimée sans vergogne.

\label{say-uptime}
Les trois lignes suivantes vont effectivement généré le son qui sera
envoyé vers la radio\index{radio} de l'Internet.

Premier élémént du pipeline, \texttt{espeak-ng} reçoit le texte
par son \textsl{stdin} et génère le flux de 
parole sur son \textsl{stdout}, à partir des options
\texttt{-g 9 -s 150 -a 133}, réglant la voix synthétique.
Ensuite, il faut que les échantillons sonores soient au format
physique attendu par le diffuseur,
d'où la conversion en 2$x$16 bits. Et pour finir, il est
encodé/encapsulé dans du OggVorbis\index{ogg} que le
\textsl{yuser} final ne pourra peut-être pas écouter sur
son \textsf{iPhone}.

Quand à la dernière ligne \texttt{~/bin/sender} c'est un programme,
basé sur \texttt{libshout}, qui va gérer l'authentification et
le transfert des données vers un point d'entrée du serveur icecast.

Voilà, c'est tout pour le moment.

%====================================================================


\section{libshout}\index{libshout}\label{libshout}

Libshout c'est quoi ? Ah, chers amis de la radio en ligne,
c'est une porte
ouverte facilitant l'accès en direction du monde sonore extérieur,
comme le précise clairement sa documentation~:

\begin{quote}
Libshout is a library for communicating with and sending data to an
icecast server.  It handles the socket connection, the timing of the
data, and prevents bad data from getting to the icecast server.
\end{quote}

\lstinputlisting[language=c]{code/microcast.c}



%====================================================================

%-------------------------------------------------------------

