\chapter{DMX512}
\index{DMX} \label{chap:DMX}

% -----------------------------------------------------

D'après Wikipédia :

\begin{quote}
Le DMX512 (Digital Multiplexing) est une norme de transmission de données
utilisée pour le contrôle de l'éclairage et des effets de scène dans le spectacle
vivant.

Le protocole DMX512 (qui utilise généralement une liaison
suivant la norme EIA RS 485 et cadencée à 250 kb/s) permet
de contrôler 512 canaux (9 bits d'adressage) en affectant à
chacun une valeur comprise entre 0 et 255 (8 bits de données par
canal). La transmission numérique unidirectionnelle se fait de
façon sérialisée par liaison symétrique, et chaque appareil
reçoit en même temps l'ensemble des 512 valeurs (ce qui est
appelée une « trame » DMX). 
\end{quote}

% -----------------------------------------------------
\section{Open Light Architecture} \index{OLA}

https://ryderdamen.com/blog/enttec-open-dmx-on-linux/

% -----------------------------------------------------
\section{Enttec OpenDMX}

\begin{verbatim}
Bus 001 Device 027: ID 0403:6001
 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
\end{verbatim}

look at \texttt{tcsendbreak} !

% -----------------------------------------------------

% -----------------------------------------------------

% -----------------------------------------------------

