### setup

* decoupeuse plasma 50A 
ici limité a 16/18A car limité par la ligne electrique
* compresseur
* meuleuse 

<img src="./img/IMG_20150716_153541.jpg" width="200">
<img src="./img/IMG_20150716_160553.jpg" width="200">

#jour 1

* nettoyage de la porte de securité
* decoupe encadrement porte
* degaushissage traverse sous container
* ebarbage des restes de coupe


<img src="./img/IMG_20150720_115037.jpg" width="200">
<img src="./img/IMG_20150720_115014.jpg" width="200">
