\chapter{Sofware Defined Radio}
\label{chap:sdr} \index{sdr}

Beaucoup d'empirisme danc ce chapitre.

Tout d'abord, le matériel à ma disposition~:

\begin{verbatim}
Bus 004 Device 010: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
\end{verbatim}

Ensuite, le premier hack, dont je n'ai pas encore bien capté
la raison~:

\begin{verbatim}
$ cat /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf 
# added by tth 
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
\end{verbatim}

%     ===================================================

\section{CubicSDR}

\begin{quote}
CubicSDR  is  a cross-platform Software Defined Radio application which
allows you to navigate the radio spectrum and  demodulate  any  signals
you might discover.  It currently includes several common analog
demodulation schemes such as AM and FM and will support digital modes
in the future.
SDR  hardware  is accessed through SoapySDR and therefore any
hardware for which a SoapySDR module exists can be used as  a  receiver
with CubicSDR.
\end{quote}


%     ===================================================
